**Załącznik nr 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Podane urządzenia są przykładowe, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych urządzeń o parametrach równych lub lepszych.

W przypadku zaoferowania innego urządzenia Wykonawca dostarczy kartę katalogową oferowanego akcesorium potwierdzającą, iż zaoferowany produkt posiada takie same parametry lub lepsze jak przedmiot w opisie przedmiotu zamówienia.

Urządzenia winny być fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych, oryginalnie zapakowane.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp.  |  Nazwa  |  Ilość sztuk  |
|  1.  |  SFP WDM OPTEC, 1.25G, SM SC, 16dB (20km), TX1310/RX1550, DDM (GLC-BX-U) lub równoważny  | 2 |
|  2.  |  SFP WDM OPTEC, 1.25G, SM SC, 16dB (20km), TX1550/RX1310, DDM (GLC-BX-D) lub równoważny  | 2 |
|  3.  |  SFP Dual OPTEC, 1.25G, MM LC, (550m), TX850, DDM (GLC-SX-MM) lub równoważny  | 25 |
|  4.  |  Patchcord ConnLink GOLD SC/UPC-SC/UPC, SM, SIMPLEX 1M lub równoważny  | 4 |
|  5.  |  Patchcord ConnLink GOLD SC/UPC-SC/UPC, SM, SIMPLEX 2M lub równoważny  | 4 |
|  6.  |  Patchcord OPTO LC/UPC-LC/UPC, MM 50/125 (OM3),DUPLEX, 1M lub równowazny  | 25 |