|  |
| --- |
| **FOTEL BIUROWY OBROTOWY FORMAT 10SL** |
|  **FORMAT to fotel gabinetowy**, który wyróżnia się niespotykanym dotąd komfortem siedzenia. Jego oryginalnie wyprofilowane oparcie, łagodnie zaokrąglone podłokietniki oraz precyzyjne wykończenia nadają fotelowi wyjątkowego charakteru. Zaprojektowany został z myślą o managerach ceniących wygodę i elegancję. Rozwiązaniem, które umożliwia kilkugodzinne siedzenia w komfortowych warunkach jest ergonomiczne siedzisko i oparcie oraz mechanizm Synchro. Dodatkowym atrybutem jest możliwość regulacji podparcia lędźwi, co zapewnia utrzymanie bezpiecznej i zdrowej dla kręgosłupa pozycji. Ten nowatorski fotel charakteryzuje się ciekawymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi a jednocześnie podkreśla oryginalność przestrzeni w biurze. To doskonała propozycja dla osób doceniających estetyczne przedmioty, akcentujące indywidualne gusta.Nagrody i wyróżnienia: * Meble Plus - Produkt Roku 2010,
* Model wyróżnioniony prestiżowym znakiem TOP DESIGN AWARD 2010,
* Finalista ogólnopolskiego Konkursu Dobry Wzór 2010 na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku.
 |
| **BAZA:** | Wersja obrotowa - podstawa pięcioramienna wykonana ze stopu aluminium polerowanego w kolorze chrom. |  |
| **AMORTYZATOR:** | podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. |  |
| **MECHANIZM:** | **SYNCHRO SL** - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,z dodatkową funkcją wysuwu siedziska.https://www.efekt-style.pl/UserFiles/Image/krzesla/PROFIM/FORMAT/MECHANIZM%20SYNCHRO%20SL%20FORMAT-ARCA-RAYA_1.jpg |
| **OPARCIE:** | Oparcie zintegrowane z podłokietnikami, tworzy jednolitą formę. Wykonane jest z metalowego stelaża oblanego pianką poliuretanową o gęstości 60 kg/m3, wykonaną w technologii wtryskowej. Odpowiednio wyprofilowane - uwypuklone ku przodowi na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa **z dodatkową regulacją w części lędźwiowej** góra - dół. * wysokie – 10 (dodatkowe przeszycie na wysokości 2/3 oparcia)
 |  |
| **SIEDZISKO:** | Metalowy stelaż zalany pianką poliuretanową o gęstości 60 kg/ m3. |  |
| **PODŁOKIETNIKI:** | Lekko zaokrąglone podłokietniki stanowią integralną część oparcia.**bez wykończenia nakładkami - STANDARD**wykończone nakładkami tapicerowanymi lub drewnianymi - **dodatkowa opłata****H - Nakładki drewniane** wg standardowych kolorów do wyboruPróbki drewna nakładek - Fotel obrotowy FORMAT 10SL**O - Nakładki tapicerowane** :- modele tapicerowane skórą ,softline,eco - nakładka w kolorze tapicerki fotela- modele tapicerowane tkanina zawsze czarny softline |  |
| **KÓŁKA:** | Dwa warianty kółek- miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe)-  twarde do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan).Kółka są wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia. |  |
| **TAPICERKA:** | Do wyboru wg opcji |  |
| **WYMIARY:** | **DOSTAWA MEBLI** **BIUROWYCH – FOTELE OBROTOWE** |
| **UWAGI:** | 5 lat gwarancji |  |
| **ATESYCERTYFIKATY** | Fotel posiada:Protokół oceny ergonomicznej |  |



